# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τον πίνακα που ακολουθεί και να τον συμπεριλάβουν στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά».

Ο παρακάτω Πίνακας, συμπληρωμένοι από τους υποψήφιου Αναδόχους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (υπο)φακέλου - Τεχνική Προσφορά. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά θέματα του Πίνακα.

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης.

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ**

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι:

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ, να αναφερθεί», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής.

Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.18).

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΣ**

**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ/INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«*1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL*»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2021***

**ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία** |  | | |
| **ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.** |  | | |
| **Νόμιμος εκπρόσωπος** |  | | |
| **Διεύθυνση** |  | **Τ.Κ.** |  |
| **Τηλέφωνα** |  | | |
| **Ηλεκτρονική δ/νση** |  | | |

| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΤΜΗΜΑ 1 : Σταθμός επεξεργασίας και αποθήκευσης βιομορίων** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1 : Ειδικές απαιτήσεις για τον κάθετο υπερκαταψύκτη** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1: Κάθετος υπερκαταψύκτης** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Κάθετο υπερκαταψύκτη  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 410L και εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας -50oC έως -86οC. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι κατάλληλος για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου έως 32οC. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 5 εσωτερικές θερμομονωμένες πόρτες και τουλάχιστον 4 ράφια απαραιτήτως ρυθμιζόμενα σε ύψος καθώς και εξωτερική πόρτα με κλειδαριά. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Οι εσωτερικές πόρτες να δύναται να αφαιρεθούν εύκολα από τον χρήστη έτσι ώστε να μπορούν να αποψυχθούν χωρίς διακοπή της λειτουργίας του καταψύκτη. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το υλικό θερμομόνωσης να είναι μείγμα πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 13cm και το εσωτερικό καθώς και τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Το σύστημα ψύξης να είναι ελεύθερο CFCs και HCFCs. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να μπορεί να δεχτεί τουλάχιστον 15 racks δειγμάτων και τουλάχιστον 24,000 δείγματα σε κουτιά | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Οι διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τα (ΠxΒxΥ) 80 x 86 x 195cm και το βάρος να μην υπερβαίνει τα 240kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία του να μην υπερβαίνει τα 55dBA. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο χρόνος ψύξης από θερμοκρασία δωματίου έως τους -80oC να είναι μικρότερος ή ίσος με 4 ½ ώρες. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος, να διατηρεί θερμοκρασία όχι υψηλότερη από -50οC για τουλάχιστον 8-10 ώρες, χωρίς υποστηρικτικές συσκευές. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει σύστημα αυτό-διάγνωσης με δυνατότητα απεικόνισης κωδικών λάθους (error codes) για την άμεση διάγνωση βλαβών καθώς και ενσωματωμένη μπαταρία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει συναγερμούς για υπέρβαση ορίων υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας, για διακοπή ρεύματος, χαμηλής μπαταρίας, καθαρισμό φίλτρου και βλάβη. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπερνά τα 13.5kWh / ημέρα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει θερμαινόμενο σύστημα εκτόνωσης κενού για το εύκολο άνοιγμα της θύρας και σύστημα προστασίας αλλαγής των παραμέτρων με μυστικό κωδικό. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο εσωτερικές υποδοχές για εισροή υγρού CO2 ή επιπρόσθετων αισθητήρων. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να επιτρέπει τη ρύθμιση ανώτατων και κατώτατων ορίων συναγερμού θερμοκρασίας, στο εύρος -10οC έως -90οC τουλάχιστον. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 15 μεταλλικά racks από ανοξείδωτο ατσάλι. Το κάθε ένα rack να έχει 4 συρτάρια με συνολική χωρητικότητα 16 κουτιά ανά rack. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης για να παρέχει καταγραφή περιεχομένων του καταψύκτη με δυνατότητα εκτύπωσης και σάρωσης ετικετών γραμμωτού κώδικα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να επιτρέπει τη ρύθμιση ανώτατο ορίου συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας (high alarm) στους -10 οC και ανώτατου ορίου συναγερμού ρυθμισμένης θερμοκρασίας (operating temperature), στους +5 από τη θερμοκρασία αυτή. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 ή νεότερα/ισοδύναμα στο πεδίο κατασκευής υπερκαταψυκτών.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τους χρήστες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τεχνικών για την τοποθέτηση, εγκατάσταση και εκπαίδευση. | Ναι | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 2: Ψυχόμενη Μικροφυγόκεντρος** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 2: Ψυχόμενη Μικροφυγόκεντρος** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται μία (1) Ψυχόμενη Μικροφυγόκεντρο  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή αλουμινίου, χωρητικότητας 24 x 1.5/2.0 mL με καπάκι βιοασφαλείας με γρήγορο κούμπωμα και μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 21300g / 15060 rpm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει λειτουργία γρήγορης ψύξης, από 21οC στους 4oC σε 8 λεπτά ή καλύτερη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο θάλαμος φυγοκέντρισης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης υγρασίας. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το καπάκι να έχει ηλεκτρονικό κλείσιμο για μεγαλύτερη εργονομία. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει ψηφιακές ευκολίες όπως κομβίο σύντομης φυγοκέντρησης χωρίς να απαιτείται συνεχόμενο πάτημα αλλά και μέτρηση του χρόνου από την παύση του ρότορα και μετά. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η σύντομη φυγοκέντριση (short spin) να προγραμματίζεται τόσο στη μέγιστη ταχύτητα όσο και στην επιθυμητή από το χρήστη ταχύτητα. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διατίθεται πίνακα ελέγχου με περιστρεφόμενα κομβία. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο πίνακας ελέγχου να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων καθώς και κομβίο για την άμεση μετατροπή μεταξύ των τιμών rcf / rpm. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το καπάκι να μπορεί να απασφαλιστεί με σύστημα μηχανικής απασφάλισης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης. | Ναι | |  | |  | |
|  | O συμπιεστής να είναι σχεδιασμένος ώστε να ελαχιστοποιεί τις δονήσεις των δειγμάτων αλλά και να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 8 ώρες αχρησίας για εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Το εύρος θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον -10οC έως 40 οC και να δύναται η συνεχόμενη ψύξη και μετά το πέρας της φυγοκέντρησης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει χρονοδιακόπτη εύρος τουλάχιστον 10sec – 9hr:59min και λειτουργία συνεχούς φυγοκέντρησης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να μπορεί να δεχτεί τουλάχιστον 6 διαφορετικές κεφαλές, μεταξύ των οποίων αρθρωτή (swing-out) κεφαλή για 96 σωληνάρια PCR 0.2 mL και γωνιακή κεφαλή για τουλάχιστον 10 σωληνάρια των 5 mL. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Οι διαστάσεις βάσης να μην ξεπερνούν τα (ΠxB) 30 x 50cm | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και 13485:2016 ή νεότερα/ισοδύναμα στο πεδίο κατασκευής φυγοκέντρων.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 3: Επωαστήρας** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 3: Επωαστήρας** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για δύο (2) Επωαστήρες  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 56 L και εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από θερμοκρασία δωματίου (RT) +5οC έως 100 οC. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | H θερμοκρασία να ρυθμίζεται ανά 0,1 οC ή καλύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12880. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει διπλή πόρτα (εξωτερική και εσωτερική). | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει αισθητήρα ανοικτής πόρτας καθώς και ηχητικό & οπτικό συναγερμό σε περίπτωση που η πόρτα μείνει ανοικτή περισσότερο από τον χρόνο που έχει οριστεί από τον χρήστη. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το εσωτερικό να είναι από ανοξείδωτοι ατσάλι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1.4301. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 ράφια και να μπορεί να δεχθεί έως 5 ράφια Κάθε ράφι να μπορεί να δεχτεί βάρος τουλάχιστον 25kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να λειτουργεί με φυσική κυκλοφορία αέρα. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με ευανάγνωστη οθόνη αφής τουλάχιστον 4 ιντσών, κατάλληλη για χρήση και με γάντια. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει εξόδους τύπου LAN και USB για τη μεταφορά δεδομένων. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού τουλάχιστον 5 διαφορετικών μεθόδων με έως και 6 διαφορετικά βήματα έκαστη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής εργαστηριακού εξοπλισμού.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | Ναι | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | **ΤΜΗΜΑ 2: Σταθμός ηλεκτροφόρησης και οπτικής παρακολούθησης για διαχωρισμό δειγμάτων** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1: Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1: Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για μία (1) Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η μέγιστη χωρητικότητα όγκου ρυθμιστικού διαλύματος να είναι 500 mL. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων περίπου (w x l x h: 17,5 x 26,5 x 9 cm), με δυνατότητα ηλεκτροφόρησης έως και 210 δειγμάτων. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με άριστη στεγανότητα, ώστε να εγγυάται απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση της και μεγάλη διάρκεια ζωής. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τα ηλεκτρόδια της συσκευής να είναι τύπου κασέτας και εύκολα στην αντικατάστασή τους. Να είναι από 99,99% πλατίνα για ανθεκτικότητα στη διάβρωση. | Ναι | |  | |  | |
|  | Μαζί με τη συσκευή να παρέχονται κατάλληλοι adaptors για τη σύνδεσή της στο τροφοδοτικό. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο να διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν αφαιρείται το καπάκι της συσκευής. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να συνοδεύεται από καπάκι με κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να τοποθετείται μόνο προς μία κατεύθυνση και να μπορεί να αφαιρείται εύκολα από την δεξαμενή. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η προετοιμασία του πηκτώματος αγαρόζης να πραγματοποιείται μέσα στον ειδικό υποδοχέα (gel tray) με την χρήση ειδικών φραγμάτων (casting dams) που τοποθετούνται στις δύο ανοιχτές πλευρές του tray ώστε να δημιουργείται ένα στεγανό περιβάλλον για την εύκολη πήξη της αγαρόζης. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών gel trays στην ίδια συσκευή. Να συνοδεύεται από 3 trays διαστάσεων περίπου 15 x 7cm, 15 x 10cm & 15 Χ 15cm αντίστοιχα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Τα gel trays να είναι διάφανα στη UV ακτινοβολία. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης για χρήση με buffer saver blocks τα οποία να ελαττώνουν την χρήση του buffer. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η συσκευή ηλεκτροφόρησης να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:  -Δύο χτενάκια των 20 δειγμάτων έκαστο, πάχους 1mm.  -Ενα ζεύγος casting dams.  -Loading guides για την διευκόλυνση της φόρτωσης των δειγμάτων μέσα στο πήκτωμα | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διατίθενται ανταλλακτικά χτενάκια (combs) διαφορετικού πάχους και αριθμού δειγμάτων (έως 35 δείγματα ανά comb) καθώς και χτενάκια συμβατά με τη χρήση πολυκάναλων πιπεττών για την ταχεία φόρτωση πολλών δειγμάτων στο gel. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να φέρει σήμανση CE. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής εξοπλισμού ηλεκτροφόρησης.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 2 : Τροφοδοτικό συμβατό με συσκευές ηλεκτροφόρησης** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 2: Τροφοδοτικό συμβατό με συσκευές ηλεκτροφόρησης** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Τροφοδοτικό συμβατό με συσκευές ηλεκτροφόρησης  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να αποτελεί τροφοδοτικό συμβατό με συσκευές οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, ιδίως του είδους 1, και κάθετης ηλεκτροφόρησης . | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 5 παράλληλες εξόδους για ταυτόχρονη χρήση έως 5 συσκευών. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει ικανότητα προγραμματισμού έως 30 διαφορετικών προγραμμάτων των 6 βημάτων το καθένα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της τάσης έως 300 V, σε βήματα του 1V. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ρεύματος έως 700mA, σε βήματα του 1 mA. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει ισχύ 150W με διαβάθμιση 1W. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή οποιαδήποτε από τις τρεις παραμέτρους: τάση, ένταση, ισχύς. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει λειτουργία χρονόμετρου με alarm και δυνατότητα συνεχούς ή ρυθμιζόμενης λειτουργίας από 1 έως 999 min, ή καλύτερη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για ανίχνευση διαρροής, προστασία από υπερθέρμανση, υπερφόρτωση (overload detection), ανίχνευση αιφνίδιας αλλαγής φορτίου, καλυμμένα βύσματα | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει ενσωματωμένη οθόνη LCD μεγέθους κατ’ ελάχιστον 2.4’’ με ψηφιακές ενδείξεις. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες εύρους 4-40 oC ή καλύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Οι διαστάσεις του να μην ξεπερνάνε τα 215x335x104mm (WxLxH) και το βάρος τα 2,1 kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό παρέχοντας επιβράδυνση σε φλόγες. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να φέρει σήμανση CE. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτoς. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής εξοπλισμού ηλεκτροφόρησης.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 3 : Διοφθάλμιο μικροσκόπιο** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 3: Διοφθάλμιο μικροσκόπιο** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Διοφθάλμιο μικροσκόπιο  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει οπτικό σύστημα τύπου Greenough. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να φέρει διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, με κεφαλή κλίσης 45° και δυνατότητα αναστροφής 360ο. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να είναι δυνατή η ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή τουλάχιστον στο εύρος 54mm-76mm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει ζεύγος ρυθμιζόμενων προσοφθάλμιων φακών 10x/ 20 mm τύπου WF | Ναι | |  | |  | |
|  | Nα διαθέτει αντικειμενικό φακό με σύστημα Zoom (ration 1:4) μεγέθυνση της τάξης 1x έως περίπου 4x. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να παρέχει συνολική μεγέθυνση 10x-40x, και δυνατότητα προσθήκης κατάλληλων φακών ώστε να μπορεί να φτάσει τα 60x. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει βάση διαστάσεων τουλάχιστον 237 mm x170 mm και stand με μεταλλικά στοιχεία σταθεροποίησης δείγματος και διερχόμενο φωτισμό. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει απόσταση εργασίας περίπου 80mm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να φέρει ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 12V/15W ανακλώμενου φωτισμού, ρυθμιζόμενης έντασης και λυχνία αλογόνου 12V/10W διερχόμενου φωτισμού. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να περιλαμβάνει βραχίονα σύνδεσης περίπου ύψους 210mm και διαμέτρου 25mm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να φέρει ενσωματωμένο μετατροπέα. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να λειτουργεί με τάση 220 V. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να φέρει κοχλιακό σύστημα εστίασης με ρύθμιση τάσης. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει βάρος μικρότερο από 6,5 kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Οι διαστάσεις του να μην ξεπερνάνε τα 237x170x335mm (LxWxH). | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να συνοδεύεται από κάλυμμα για προστασία από σκόνη και 3 πιάτα για τοποθέτηση δείγματος (χρώματος μαύρο, άσπρο και τροχισμένο). | Ναι | |  | |  | |
|  | Να παρέχεται από τον κατασκευαστή δυνατότητα αναβάθμισης σε σκοτεινό πεδίο ή/και πόλωσης. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η κεφαλή να προσαρμόζεται στο βραχίονα στήριξης και να διαθέτει πηγή παροχής ανακλώμενου φωτισμού. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να φέρει CE mark. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2016 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | Ναι | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  | **ΤΜΗΜΑ 3: Θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1: Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1 : Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για δύο (2) Θαλάμους κάθετης νηματικής ροής  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι βιολογικής ασφάλειας Class II. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας του αέρα για αντιστάθμιση του μπλοκαρίσματος των φίλτρων . | Ναι | |  | |  | |
|  | Τα πίσω τοιχώματα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαϊνά τοιχώματα να είναι από γυαλί. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει συστήματα συναγερμού για την Λυχνία UV, για την μη ορθή κυκλοφορία του αέρα εντός του θαλάμου, για την αλλαγή των φίλτρων και την μη λειτουργία του εμπρόσθιου παράθυρου. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το εμπρόσθιο τμήμα να είναι με κλίση για άνεση του χειριστή σε μακροχρόνια λειτουργία, μείωση αντανάκλασης και μεγιστοποίηση της επιφάνειας εργασίας. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου (ΠxΒxΥ) 1340x750x810mm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου (ΠxΒxΥ) 1220x550x660 mm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει Εισροή αέρα 0,45m/s. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει Κάθετη ροή 0,30m/s. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει εμπρόσθιο παράθυρο με προστασία στη UV ακτινοβολία. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει 2 Φίλτρα ULPA, ικανότητας 99.999 % στα 0.3 μm. | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο Θόρυβος του να είναι κατά NSF 49 ≤58 dB . | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο Φωτισμός του να είναι περίπου 1400 Lux. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η Οθόνη του να είναι τύπου LCD. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 2 υδατοστεγείς πρίζες. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να φέρει εισόδους τόσο για κενό όσο και για αέριο. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το υλικό κατασκευής της επιφάνειας εργασίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, το κυρίως σώμα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με αντιβακτηριδιακή επικάλυψη πούδρας. Η βάση εργασίας να χωρίζεται σε αποσπώμενα τμήματα. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει έξοδο RS 232 για μεταφορά δεδομένων. | Ναι | |  | |  | |
|  | Στο μενού να φέρει επιλογή διαγνωστικών πληροφοριών. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να φέρει CE Mark. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2016 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής θαλάμων νηματικής ροής.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει τους χρήστες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τεχνικών για την τοποθέτηση, εγκατάσταση και εκπαίδευση. | Ναι | |  | |  | |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά. | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. | Ναι | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  | **ΤΜΗΜΑ 4: Ανακινούμενος επωαστικός θάλαμος** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1: Ανακινούμενος επωαστικός θάλαμος** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1: Ανακινούμενος επωαστικός θάλαμος** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Ανακινούμενο επωαστικό θάλαμο  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Επωαστικός κλίβανος με ενσωματωμένο σύστημα τροχιακής ανάδευσης. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει τροχιά ανάδευσης 19mm. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει φιλικό προς το χρήστη πάνελ ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5,7’ όπου η κάθε παράμετρος να ρυθμίζεται μεμονωμένα για μεγαλύτερη ευελιξία. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναικατάλληλος για μεγάλα δοχεία και οι διαστάσεις του θαλάμου να επιτρέπουν τη χρήση φιαλών έως 6L. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Θερμοκρασιακό εύρος: 5 οC πάνω από την θερμοκρασία δωματίου έως 80oC. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Εύρος ταχύτητας ανακίνησης : 15-575 rpm με ακρίβεια +/- 1 rpm ή καλύτερα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας σε βήματα του 0.1oC και ακρίβεια στη διατήρηση της ± 0.5oC ή καλύτερα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να δέχεται ανακινούμενη επιφάνεια διαστάσεων περίπου 45 x 45 cm με μέγιστο βάρος φόρτωσης κατ’ ελάχιστον 30 kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας ανάδευσης έως 999 ώρες και 59 λεπτά ή καλύτρο, ελεγχόμενο ρυθμό επιτάχυνσης και θέσης ακινητοποίησης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση ισορροπίας του μη ισορροπημένου φορτίου και να προσαρμόζει την ταχύτητα του αναδευτήρα σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι type 304. | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο θάλαμος ανακίνησης να είναι επιστρωμένος από ειδικό υλικό για αντιμικροβιακή προστασία. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η πλατφόρμα ανακίνησης να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η προσφερόμενη πλατφόρμα ανακίνησης θα πρέπει να έχει δέχεται το παρακάτω αριθμό φιαλών ανά όγκο :   |  |  | | --- | --- | | **Ογκος φιάλης** | **Μέγιστη χωρητικότητα** | | 25 mL | 64 | | 50 mL | 64 | | 125 mL | 32 | | 250 mL | 16 | | 300 mL | 16 | | 500 mL | 16 | | 1 L | 8 | | 2 L | 5 | | 2,8 L | 4 | | 3 L | 4 | | 4 L | 4 | | 5 L | 4 | | 6 L | 2 | | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να συνοδεύεται από :   * + Πλατφόρμα ανακίνησης μεσαίου μεγέθους με διαστάσεις περίπου 457 x 457   + Κατ’ ελάχιστον 3 υποδοχείς για φιάλες 250 mL και 2 υποδοχείς για φιάλες 500 mL. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2016 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο σχετικό κατασκευής επωαστικών θαλάμων.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. | Ναι | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  | **ΤΜΗΜΑ 5: Εργαστηριακός αναλογικός μαγνητικός αναδευτήρας** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1: Εργαστηριακός αναλογικός μαγνητικός αναδευτήρας** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1 : Εργαστηριακός αναλογικός μαγνητικός αναδευτήρας** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Εργαστηριακό αναλογικό μαγνητικό αναδευτήρα  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να διαθέτει επίπεδη πλάκα ανάδευσης αλουμινίου, περίπου 180Χ180mm, επικαλυμμένη με κεραμικό υλικό ώστε να παρέχετε υψηλή αντοχή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα και διαλύτες. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να διαθέτει δυνατότητα ανάδευσης τουλάχιστον μέχρι 20 λίτρα (H2O). | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | H επίπεδη πλάκα ανάδευσης αλουμινίου να είναι θερμαινόμενη, με εύρος λειτουργίας θερμοκρασία δωματίου έως 380 οC. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Οι διαφορές της θερμοκρασίας στην έκταση της επίπεδης πλάκας να μην ξεπερνούν το 10% της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να διαθέτει μέγιστο αριθμό στροφών τουλάχιστον έως 1500rpm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να διαθέτει γραμμικό έλεγχο θερμοκρασίας.  Να αποδεικνύεται από γραφική παράσταση | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από μαγνητική ράβδο ανάδευσης 3 cm με δακτύλιο στο κέντρο. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί μαγνητική ράβδο ανάδευσης μέχρι και 5 cm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να είναι λειτουργική σε περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας +5 έως περίπου 50οC και 85% υγρασία. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να έχει διαστάσεις μέχρι 210Χ3010Χ100mm | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να ζυγίζει μέχρι 3,2kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η συσκευή να λειτουργεί σε 230V, 50/60Hz | Ναι | |  | |  | |
|  | Η κατανάλωση της συσκευής να είναι μέχρι 10W. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι κατάλληλη για μίξη χημικών, φαρμακευτικών, βιολογικών υλικών για εργαστηριακή χρήση. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό με ρελέ στερεάς κατάστασης ώστε να παρατείνετε ο χρόνος ζωής της διάταξης και να αποφεύγεται η ηλεκτρονική βλάβη. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υποστήριξη των συστημάτων σε περίπτωση βλάβης. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικού εξοπλισμού.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. | Ναι | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  | **ΤΜΗΜΑ 6: Εργαστηριακό φωτόμετρο** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1: Εργαστηριακό φωτόμετρο** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1 : Εργαστηριακό φωτόμετρο** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Εργαστηριακό φωτόμετρο  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να είναι κατάλληλο για σταθερή τοποθέτηση (όχι φορητό). | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει εύρος μήκους κύματος από 325 μέχρι 1000nm τουλάχιστον. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει φασματικό εύρος κατά μέγιστο 4nm. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει ακρίβεια μήκους κύματος ±2nm ή καλύτερη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ±1nm ή καλύτερη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει πηγή φωτός αλογόνου βολφραμίου και ανιχνευτή με φωτοδίοδο πυριτίου. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει φωτομετρική ακρίβεια ±0,5%T και επαναληψιμότητα 0,3%T ή μικρότερα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητες μέτρησης σε T. A. C. F.( absorption, transmittance, concentration and coefficient ) | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει σταθερότητα 0.002A/h @ 500nm ή καλύτερη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει Stray Light ≤0.3%T@220nm, 360nm ή καλύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη LCD LED. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει στο εμπρόσθιο μέρος πληκτρολόγιο μεμβράνης ανθεκτικό στα υγρά. | Ναι | |  | |  | |
|  | Το πληκτρολόγιο να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα κουμπιά: μηδενισμό, εκτύπωση, μέθοδος, βέλη οδήγησης, εκκίνηση και θέση συγκεκριμένου μήκους κύματος. . | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει θύρα USB και δυνατότητα αναβάθμισης για χρήση μέσω Η/Υ | Ναι | |  | |  | |
|  | Να μπορεί να συνδεθεί απευθείας με εκτυπωτή, μέσω USB, για να εκτυπωθούν τα αποτελέσματα της μέτρησης χωρίς την χρήση Η/Υ. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει 1200 line grating για να εξασφαλίζεται η υψηλή ανάλυση, το χαμηλό stray light και η υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο ελεγκτή με μικροεπεξεργαστή για να μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα το φάσμα αναφοράς για να βαθμονομήσει το 100% της απορρόφησης, με το πάτημα ενός κουμπιού. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει εσωτερικά 2 ασφάλειες, μια λειτουργίας και μια εφεδρική, ώστε σε περίπτωση που καεί η ασφάλεια λειτουργίας να μπορεί ο χρήστης εύκολα να την αντικαταστήσει άμεσα. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει CE. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να είναι μικρών διαστάσεων 550Χ420Χ280mm ή μικρότερο . | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Βάρος: κατά μέγιστο 8 kg. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει υποδοχή για cuvettes οπτικής διαδρομής 10mm. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υποστήριξη των συστημάτων σε περίπτωση βλάβης. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτoς. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικού εξοπλισμού.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. | Ναι | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  | **ΤΜΗΜΑ 7: Θερμικός κυκλοποιητής** |  | |  | |  | |
|  | **ΕΙΔΟΣ 1: Θερμικός κυκλοποιητής** |  | |  | |  | |
|  | 1. **Ειδικές απαιτήσεις για το είδος 1 : Θερμικός κυκλοποιητής** |  | |  | |  | |
|  | Η προσφορά δίδεται για ένα (1) Θερμικό κυκλοποιητή  **Να αναφερθεί το προσφερόμενο είδος (κατασκευαστής, μοντέλο/κωδικός)** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να είναι θερμικός κυκλοποιητής σύγχρονης τεχνολογίας με λειτουργία gradient. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει μπλοκ αντίδρασης χωρητικότητας 96 σωληναρίων των 0,2 mL. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5,6 ιντσών για τον εύκολο προγραμματισμό του οργάνου και ηχητικό σήμα τερματισμού της αντίδρασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει θύρα USB για εξαγωγή πρωτοκόλλων με flash drive. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει θερμαινόμενο καπάκι με εύρος θερμοκρασίας 40-1100C ή ευρύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει δύο τρόπους ελέγχου της θερμοκρασίας: i) με βάση συνάρτησης όγκου δείγματος και ii) με απευθείας μέτρηση θερμοκρασίας του μπλοκ. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας τουλάχιστον 4oC/sec ή μεγαλύτερο, πλήρως ρυθμιζόμενο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Θερμοκρασιακό εύρος: 4-1000C ή ευρύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0.50C ή καλύτερη. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ομοιομορφία θερμοκρασίας ±0.50C ή καλύτερη από well σε well, εντός 30sec από την άφιξη στην προγραμματισμένη θερμοκρασία. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να δέχεται όγκους αντίδρασης 1-100μl ή ευρύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα στιγμιαίας επώασης δειγμάτων. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να δέχεται πλάκες 96 βοθρίων, strips σωληναρίων ή μεμονωμένα σωληνάρια. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων θερμοκρασιακής διαβάθμισης (gradient) στο εύρος 30-1000C και με προγραμματιζόμενο «παράθυρο» 1-250C ή μεγαλύτερο. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Η λειτουργία θερμοκρασιακής διαβάθμισης να επιτρέπει την παραμονή των δειγμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στις προγραμματισμένες θερμοκρασίες, ανεξάρτητα από το ποια θερμοκρασία επιτυγχάνεται πρώτα και ποια τελευταία. | Ναι | |  | |  | |
|  | Η λειτουργία θερμοκρασιακής διαβάθμισης (gradient) να επιτρέπει κατ’ ελάχιστον 8 προγραμματισμένες θερμοκρασίες ταυτόχρονα. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 500 πρωτοκόλλων με δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον πρωτοκόλλων σε USB flash drive. Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας υποφακέλων για την αποθήκευση των πρωτοκόλλων. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης πρωτοκόλλων Fast PCR. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να έχει δυνατότητα έκδοσης αναφορών αντίδρασης μέσω θύρας USB. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να διαθέτει σύστημα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύστημα αναβάθμισης λογισμικού (firmware) και αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τάση λειτουργίας: 220Volt / 50Hz. | Ναι | |  | |  | |
|  | Να φέρει σήμανση CE mark. | Ναι | |  | |  | |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτoς. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης κατά μέγιστο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485:2016 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής αναλυτικών οργάνων.  **Να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό.** | Ναι, να αναφερθεί | |  | |  | |
|  |  |  | | |  | |  |
|  | 1. **Γενικές Απαιτήσεις** |  | |  | |  | |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. | Ναι | |  | |  | |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και η ασφάλεια κατά τη μεταφορά | Ναι | |  | |  | |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης. | Ναι | |  | |  | |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερεις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**

ΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2021***

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ***«1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL»*** *για το* Τμήμα:

|  |  |
| --- | --- |
|  | τμήμα 1: Σταθμός επεξεργασίας και αποθήκευσης βιομορίων |
|  | τμήμα 2: Σταθμός ηλεκτροφόρησης και οπτικής παρακολούθησης για διαχωρισμό δειγμάτων |
|  | τμήμα 3: Θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής |
|  | τμήμα 4: Ανακινούμενος επωαστικός θάλαμος |
|  | τμήμα 5: Εργαστηριακός αναλογικός μαγνητικός αναδευτήρας |
|  | τμήμα 6: Εργαστηριακό φωτόμετρο |
|  | τμήμα 7: Θερμικός κυκλοποιητής |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ημερομηνία** |  | | |
| **Στοιχεία Οικονομικού Φορέα** | | | |
| **Επωνυμία** |  | | |
| **ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.** |  | | |
| **Νόμιμος εκπρόσωπος** |  | | |
| **Διεύθυνση** |  | **Τ.Κ.** |  |
| **Τηλέφωνα** |  | | |
| **Ηλεκτρονική δ/νση** |  | | |

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για τη συμμετοχή μου στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. Πρωτ.……./……….2021 που προκήρυξε το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για το έργο **«1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL», για το Τμήμα………..**

Ο/Η αιτών/ούσα

Ημ/νία

Υπογραφή

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2**

**ΠΙΝΑΚΑΣ των ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ της ……(επωνυμία προσφέροντα)…**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **κύριος του έργου (αγοραστής)** | **έτος εκτέλεσης** | **Αντικείμενο σύμβασης** | **Αξία σύμβασης** | **Συνημμένο αποδεικτικό** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Σημ. : Συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός έργων που ζητούνται στο άρθρο 6.3.Γ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3**

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……: ……………**

ΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2021***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή** | **Αριθμός Μονάδων** | **Αξία Μονάδας** | **Ποσοστό ΦΠΑ** | **Συνολική Αξία (πλέον ΦΠΑ)** | **Αξία ΦΠΑ** | **Συνολική Αξία (συμπ/νου ΦΠΑ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ** |  |  |  |  |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4**

**ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

………………………..(Εκδότης)

ΠΡΟΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. Πλαστήρα 100

Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

……….(ημερομηνία)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………..ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε μέλους της Ένωσης) για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης του διαγωνισμού (αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης-ημερομηνία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της ................., στο πλαίσιο του έργου **«1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL»**
2. Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ……… ή μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**  - Ονομασία: **ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ**  - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : **99221065**  - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: **Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 700 13**  - Αρμόδιος για πληροφορίες: Χ. Χουλάκη  - Τηλέφωνο: +30 2810 391515  - Ηλ. ταχυδρομείο: [procurement@admin.forth.gr](mailto:procurement@admin.forth.gr)  - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.forth.gr |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**  - Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:  **«1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL»**  CPV : Τμ. 1, 2, 3: 38000000-5, Τμ. 4: 33152000-0, Τμ. 5: 38436500-5, Τμ. 6: 38433000-9, Τμ. 7:38950000-9  - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: έγκριση 21REQ008370613  - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες  - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 7  - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*):  **ΙΜΒΒ 2021 ΣΥΝ 7** |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[1]](#endnote-1) :  Τηλέφωνο:  Ηλ. ταχυδρομείο:  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[2]](#endnote-2); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:  Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[3]](#endnote-3):  δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  **Εάν όχι:**  **Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***  ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……]  *β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*  γ) [……]  δ) [] Ναι [] Όχι  ε) [] Ναι [] Όχι  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[4]](#endnote-4); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* | |
| **Εάν ναι**:  α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]  β) [……]  γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμο  συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……]  [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ**[[5]](#endnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι  Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  […] |

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[6]](#endnote-6)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[7]](#endnote-7)·
2. **δωροδοκία**[[8]](#endnote-8),[[9]](#endnote-9)·
3. **απάτη**[[10]](#endnote-10)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[11]](#endnote-11)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[12]](#endnote-12)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[13]](#endnote-13).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[14]](#endnote-14) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[15]](#endnote-15) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[16]](#endnote-16):  α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  **γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ],  σημείο-(-α): [ ],  λόγος(-οι):[ ]  β) [……]  γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[17]](#endnote-17) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[18]](#endnote-18); | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[19]](#endnote-19): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[20]](#endnote-20)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι | |
| Εάν όχι αναφέρετε:  α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:  β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;  1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  **-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[21]](#endnote-21) | |  |  | | --- | --- | | **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** | | α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | | |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* [[22]](#endnote-22)  *[……][……][……]* | |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[23]](#endnote-23)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[24]](#endnote-24) :  α) πτώχευση, ή  β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  γ) ειδική εκκαθάριση, ή  δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  Εάν ναι:  - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[[25]](#endnote-25)  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι  -[.......................]  -[.......................]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας **σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**[[26]](#endnote-26);  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [.......................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας **συμφωνίες** με άλλους οικονομικούς φορείς **με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού**;  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  […...........] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν **σύγκρουσης συμφερόντων[[27]](#endnote-27)**, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν **συμβουλές** στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο **αναμειχθεί στην προετοιμασία** της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[[28]](#endnote-28);  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[[29]](#endnote-29) κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [….................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**Α: Καταλληλότητα**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Καταλληλότητα*** | ***Απάντηση*** |
| **1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα** που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[[30]](#endnote-30); του:  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | […]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……]* |

**Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες* μόνον *όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια*** | ***Απάντηση:*** |
| 1α) Ο («γενικός») **ετήσιος κύκλος εργασιών** του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα  έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα  έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……]* |
| 2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: | […................................…] |

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχε*ι* πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Μόνο για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών***:  Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[[31]](#endnote-31), ο οικονομικός φορέας έχει **προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:**  Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[[32]](#endnote-32): | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Περιγραφή | ποσά | ημερομηνίες | παραλήπτες | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 10) Ο οικονομικός φορέας **προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας**[[33]](#endnote-33) το ακόλουθο **τμήμα (δηλ. ποσοστό)** της σύμβασης: | [....……] |
| 11) Για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών*** :  Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·  Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι  [] Ναι [] Όχι  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες* μόνον *όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης*** | ***Απάντηση:*** |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα **πρότυπα διασφάλισης ποιότητας**, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;  **Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι  [……] [……]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[34]](#endnote-34)*, εκτός εάν :*

1. *η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[35]](#endnote-35)*.*
2. *η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο* ***Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας****, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ………..... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ…………...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): [……]*

1. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-1)
2. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

   Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

   Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

   Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ** ***και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#endnote-ref-2)
3. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#endnote-ref-3)
4. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#endnote-ref-4)
5. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#endnote-ref-5)
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#endnote-ref-6)
7. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#endnote-ref-7)
8. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#endnote-ref-8)
9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007** **(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε*  *προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#endnote-ref-9)
10. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#endnote-ref-10)
11. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#endnote-ref-11)
12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#endnote-ref-12)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#endnote-ref-13)
14. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#endnote-ref-14)
15. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-15)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-16)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-17)
18. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#endnote-ref-18)
19. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#endnote-ref-19)
20. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#endnote-ref-20)
21. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#endnote-ref-21)
22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-22)
23. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#endnote-ref-23)
24. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-24)
25. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#endnote-ref-25)
26. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . [↑](#endnote-ref-26)
27. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης***.*** [↑](#endnote-ref-27)
28. Πρβλ άρθρο 48. [↑](#endnote-ref-28)
29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-29)
30. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.** [↑](#endnote-ref-30)
31. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη. [↑](#endnote-ref-31)
32. Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. [↑](#endnote-ref-32)
33. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. [↑](#endnote-ref-33)
34. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#endnote-ref-34)
35. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.* [↑](#endnote-ref-35)